При программировании необходимо предусмотреть сигналы:
- при пожаре выдать сигнал на отключение сплит-систем S5, S6 в панель 2 ЩСУ с ARK6 вых.3;
- при пожаре в диспетчерской сигнал на закрытие клапанов П2 и В2 с ARK3 вых.4;
- при пожаре в диспетчерской сигнал на отключение установки П2/В2 в САУ2 с ARK3 вых.2;
- при пожаре в диспетчерской сигнал на отключение сплит-систем S1,2,3 в панель 2 ЩСУ с ARK6 вых.1;
- при пожаре в диспетчерской сигнал на открытие клапана дымоудаления с ARK3 вых.5;
- при пожаре в диспетчерской сигнал на включение вентилятора дымоудаления с ARK6 вых.4;
При возникновении поажра в помещениях 101,102,103,104,113,201,202,210,211:
- выдать сигнал на закрытие клапанов воздуховодов П3 и В3 с ARK3 вых.3 и АRK6 вых.5;
- выдать сигнал на отключение установок П3 и В3 в САУ3 с ARK3 вых.1;
- выдать сигнал на отключение сплит-системы S4 в панель 5 ЩСУ ARK8 вых.2;
При пожаре в помещении аккумуляторной:
- закрыть противопожарный клапан на воздуховоде П1 с ARK6 вых.2;
- выдать сигнал на отключение установок П1 и В1 в САУ1 с ARK8 вых.1
